****

**ΒΗΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ**

**Α) ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ SMS ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΤ90**

**1. Ξεβίδωμα του καλύμματος της μπαταρίας και αφαίρεση του πλαστικού στικ καλύμματος που προστατεύει την μπαταρία\***

**(\*Αν μας το έχετε ζητήσει και το έχουμε προ ρυθμίσει εμείς το έχουμε αφαιρέσει)**

**1.α Φόρτιση 5 ώρες της συσκευής και αν έχετε αγοράσει και εξωτερική μπαταρία ,φόρτιση της δεύτερης 10 ώρες**

**2. Αγορά μιας οποιασδήποτε κάρτας sim , τοποθέτηση της σε ένα κινητό και μόνιμη απενεργοποίηση (από τις ρυθμίσεις ασφαλείας) της εισαγωγής πιν κατά την έναρξη του κινητού.**

**3. Ενεργοποίηση της κάρτας με μια τυχαία κλήση και φόρτωση μονάδων**

**4. Τοποθέτηση της κάρτας sim στο ΜΤ90 , τοποθέτηση της μπαταρίας και κλείσιμο του καλύμματος**

**5. Παρατεταμένα πάτημα του κουμπιού on/off στα πλάγια**

**6. Αφού αναβοσβήσουν τα λαμπάκια τοποθετούμε την συσκευή την πρώτη φορά σε σημείο όπου να έχει επαφή με τον ουρανό**

**7. Σε 1 λεπτό κάνουμε κλήση από το κινητό μας χωρίς απόκρυψη και λαμβάνομαι τα δεδομένα ( τα υπόλοιπα στο οδηγό χρήσης)**

**Β) ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ GPRS και ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΣΕΡΒΕΡ ΜΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ)**

1. **Αγορά μιας οποιασδήποτε κάρτας sim , τοποθέτηση της σε ένα κινητό και μόνιμη απενεργοποίηση (από τις ρυθμίσεις ασφαλείας) της εισαγωγής πιν κατά την έναρξη του κινητού.**
2. **Ενεργοποίηση της κάρτας με μια τυχαία κλήση και φόρτωση μονάδων (οπωσδήποτε 40 mb για ένα μήνα ) και δημιουργία account σε Vodafone και wind. Σε κάρτα cosmote προτιμείται η twin card. Σε συνδέσεις δεν υπάρχει πρόβλημα**
3. **Επικοινωνία με την εταιρεία για τοποθέτηση (ηλεκτρολόγος) και παραμετροποίηση αναφέροντας την καρτέλα πελάτη (π.χ. Imei αρ. Sim, αριθμούς διαχειριστών, πάροχο, όνομα χρήστη, κωδικό κ.α.)**

****